Утверждена

приказом МАУ ДО СШОР «Виктория»

 от «28» июня 2023 года

 №01-01/126

***Инструкция по охране труда рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий***

**ИОТ - 18**

**1.Общие требования охраны труда.**

1.1.К самостоятельной работе рабочим по комплексному обслужива­нию и ремонту зданий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обя­зан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремон­ту зданий возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

-травмы при работе неисправным инструментом;

-отравления при работе с [красками](http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjV5TUlOUs9m64uaaDJQDIgHJsR65UAOzPyBaLGDMg85n3ZkkjtuC6LCcAx*LTd2dh**IAlKCLoSW32Qgegn5W*FAioh5XePn*t*cvIWYXyD7AETsemQtt2CZW1HnbjgyzHEgyR1sFcDBotaLo0nwTSt3TYADGsqhOXlNEdfIp*Bg7jMQbXopZb3-fFdjK9O3wA5ofWk7XbZPWJ-CZn-1iBlJoHD5t-iKak4Xe9s4is4DOHtOWl8NQqUBnI0D-cxzmyXjnAogzI7TcFYGNVk63NKbF9qsvKhE0fhBCOszuq8V2pMYK5Tat63XM0JiVSWqndoHQ7VxriJ9ZjFx88ywAMEno3vOKZuZWciASmtIpp69Q-HMcxUlk1bRB0WplTb9VVp*7qWvssS2Dnb68Hyr7CGyWWjkwajUgWpBmnmfReCZO1O5NtJYTzv99upooVKCOCJ9V7Yfk5m066PwEI98snMH8NOaX3t7KzddPa6Ybn1bQGiwRL5esVabvxwkBxQzsYOaaibGBGbkpjqF*pq86RyH-A2v3HhPp3ga-XPn2t0QHUF8ag55Ks8&eurl%5B%5D=mVvfjZSUlZQkuwiKwcb7WnedmBIt733U3DEQNV9bVj5YdI9-IaZZsOdb0W5nwXZShqdlxA) и растворителями;

-возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и го­рючими жидкостями;

-поражение электрическим током при работе неисправным перенос­ным электроинструментом.

1.4. При выполнении различных работ по комплексному ремонту и обслуживанию зданий использовать соответствующую специальную оде­жду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

1.5. При работе по комплексному обслуживанию и ремонту зданий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить директору учреждения. При не­исправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом директору.

 1.7. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполне­ния работы, правила ношения спецодежды и правила личной гигиены, со­держать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ох­ране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, под­вергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

**2. Требования охраны труда перед началом работы.**

2.1.Надеть спецодежду, соответствующую выполнению предстоящей работы.
2.2.Подготовить к работе оборудование, приспособления и инстру­мент, проверить их исправность, заточку, убрать с рабочего места все лишнее.
2.3.Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ убедиться в наличии первичных средств пожаротушения.

**3. Требования охраны труда во время работы.**

3.1.Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и за­точенным инструментом.

3.2.Рабочий инструмент использовать только по назначению.

3.3.Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение деталей, строгание и др.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя упоры, зажимы.

3.4.Во избежание травмирования рук при запиливании материала но­жовкой применять направитель для опоры полотна инструмента.

3.5.При работе на высоте (более 1.5 м.) использовать прочные, про­ведшие испытания [лестницы и стремянки](http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjezj4uPnkbBZAQV573fgweIqUv1as*BQ3MO5z4MvYC2Eg29drHFhSvjHk9tA9JWZNFuHqbr8A5bRkJqaWB0a6iPvTI9URm-PwVwuyty5Dbp1s3S3*LDHSUAW9JRie*doAX2WyxCyH7X29I6ui0e8O7rrqh4pm5K7grHnT-*FYKew53fhrnPjfvV3N7dw05xAVo6YcVBMfxydPN6nHOLaDMyjvHtK2z37lmnjgyaEzfKdx-KfR-1BmP4SfeSjXW4eF0Ca0BD0snwEV89pUFxfESf-rJ69*1JyL1IjPTsat72zKkF5PYb7ur681XEqZetFs3BMDfRa0WrBwVUUzi9FdzVFk-*uCsvWiMeiKI7nYM1nsSXnLVI8S86UjbHFNYf0WSZf9ijcfdiyvIbEwuBx4flbYjMjAM9PPgxDiB0bltAU04kkCrLycYRlcKgPYuqCVMZcLsM2rVdHyAwN1W-2FaG7SQv9LuM9QQVMmfbQKKMJpaOG63z8aOT*b3SXMCgTktWniOX7K1rw2Yi*BB*XqHnThYbVLkxHKZndD6cOEFgpwj7MOx*8MmG6wOwmtMtVSZS*ulMW0Fd6GDIYRy15qRfmlGGV0m7CXbYOkfLZJUh6WKrVFWgFaMo&eurl%5B%5D=mVvfjZeXlpd3PIaY09TpSGWPigA--W-GziMCJ01JRCxKZp1txbtTLAMEw6DYCJeIEXU6NA) с резиновыми наконечниками на концах, устанавливать их надежно и устойчиво, не подкладывать под упо­ры посторонние предметы.

3.6.При выполнении покрасочных работ работу выполнять в отсутст­вии детей в хорошо проветриваемом помещении.

3.7.Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не захламлять рабочее место посторонними предметами и отходами.

**4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.**

4.1.При возникновении пожара немедленно сообщить об этом директору учреждения, в ближайшую пожарную часть и приступить к ту­шению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом директору учреждения, при необходимости отпра­вить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.3.При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, пре­кратить работу и сообщить об этом директору учреждения.

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить на­пряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сде­лать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) мас­саж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавше­го в ближайшее лечебное учреждение.

**5. Требования охраны труда по окончании работы.**

5.1.Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент и сдать их на хранение.

5.2.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.