Утверждена

приказом МАУ ДО СШОР «Виктория»

 от «28» июня 2023 года

 №01-01/126

***Инструкция по охране труда при работе копировально-множительных аппаратах***

**ИОТ - 8**

**1. Общие требования охраны труда.**

1.1.К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по безопасности труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.

1.2.Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе на копировально-множительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;

- поражение электрическим током;

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона, водорода селенистого, эпихлоргидрина.

1.4.Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть оборудовано системами отопления и вентиляции воздуха.

1.5.Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6.При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-множительный аппарат от сети и сообщить об этом администрации.

1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации.

1.8.В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

**2. Требования охраны труда перед началом работы.**

2.1.Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-множительных аппаратах.

2.2.Убедиться в достаточной освещенности рабочего места.

2.3.Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.

**3. Требования охраны труда во время работы.**

3.1.Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.

3.2.Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и влажными руками.

3.3.Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться возможно дальше от него.

3.4.Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.

3.5.Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный аппарат без присмотра.

**4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.**

4.1.При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об аварийной ситуации администрации.

4.2.В случае короткого замыкания и загорания оборудования немедленно отключить питание, и принять меры к тушению очага возгорания пи помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре по телефону 01 (112) и администрации.

4.3.При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

**5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1.Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении от электросети не дергать за электрический шнур.

5.2.Привести в порядок рабочее место, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.